ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
кран мостовой опорный однобалочный
            
Заказчик:___________________ 
Дата: ______________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т: ______;
пролет крана, м:__________;
высота подъема, м:________;
режим работы 
(ИСО 4301/1-86):__________;.

Скорости рабочих движений, м/мин 
(основная / доводочная):
подъема:			__________; 
передвижения тали: 	__________;
передвижения крана:.	__________;
Пульт управления:
 радио;
подвесной;
Питание крана:
 открытые троллеи;
закрытые троллеи;
 гибкий кабель.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:	.
Диапазон рабочих температур, град. С:	____________

Подкрановый путь:		  ___________________ ;
нагрузка на колесо, не более, кН:	      ___________;
масса крана, не более, т:		____________;
длина подкранового пути, м		____________-.

Электрическая таль:
 обычная;
 с уменьшенной строительной высотой.

Категория помещения по НПБ 105-95:
 А (горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывопожароопасная среда);
 Б (горючие пыли или волокна, взрывопожароопасная среда);
В1-В4 (горючие жидкости, твердые пожароопасные горючие вещества и материалы);
 Г (негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии);
Д (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии).

Степень защиты электрооборудования 
по ГОСТ 17494:
 IP44;
 IP54.
Установленная мощность, кВт: _____________.
Дополнительно:

	
Поставщик:  ________________________________ 	Заказчик:  ________________________________